|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **СОГЛАСОВАНО:** |  | **УТВЕРЖДЕНО:** |
|   |  |  |
| *(Должность)* |  | *(Должность)* |
|  |  |  |
| *(Организация)* |  | *(Организация)* |
|  |  |  |  |  |
| *(Подпись)* | *(Ф.И.О.)* |  | *(Подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_20\_г. |  |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_20\_г. |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание**

на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту:

| № п/п | Наименование этапов задания | Содержание этапов |
| --- | --- | --- |
|  | **Основание для** **выполнения работ** |  |
|  | **Наименование объекта** |  |
|  | **Номер договора** |  |
|  | **Вид строительства**  |  |
|  | **Местоположение** **объекта** |  |
|  | **Заказчик**  |  |
|  | **Сведения о наличии материалов ранее** **выполненных** **изысканий**  |  |
|  | **Исполнитель изысканий** |  |
|  | **Стадия изысканий** |  |
|  | **Система координат** |  |
|  | **Система высот** | Балтийская,1977г. |
|  | **Характеристика проектируемого объекта** |  |
|  | **Уровень** **ответственности** |  |
|  | **Требования к выполнению инженерно-геодезическим изысканиям** | Выполнить инженерно-геодезические изыскания согласно требований СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, ГКИНП (ОНТА) 02-262-02, ГКИНП-02-033-82.Выполнить съемку местности в М 1:500, с высотой сечения рельефа 0.5 м.Выполнить съемку существующих подземных и надземных коммуникаций.Предоставить в отчете материалы согласований с эксплуатирующими организациями. |
|  | **Дополнительные** **требования** |  |
| 16 | **Перечень отчётных материалов инженерных изысканий** | Выпустить технический отчет согласно нормативным требованиям СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, ГОСТ 21.301-2014.Материалы инженерных изысканий передаются на бумажных носителях в количестве 3 экземпляров Электронная копия передается на CD-дисках. Электронный носитель должен быть защищен от записи, не иметь дефектов записывающей поверхности. Файлы должны быть представлены в форматах: \*.doc, \*.xls, \*.tif, \*.jpg, \*.pdf, \*.dwg, \*.dxf.Формат графических материалов инженерных изысканий – \*.dwg, \*.dxf. (AutoCAD 2010).  |
| 17 | **Сроки выдачи** **материалов** | Согласно календарному плану |

ПРИЛОЖЕНИЯ к техническому заданию:

1. Обзорная схема